**Контрольная работа по технологии для учащихся 5-х классов**

**Прочитай вопросы и найди правильные ответы.**

**1 Вариант**

**1.Из каких основных трех частей состоят деревья?**

а) листья, крона, сердцевина;

б) бревно, доска, рейка;

в) ствол, крона, корни.

**2.Рисунок, образованный годичными кольцами, называется…**

а) эскиз;

б) текстура;

в) пиломатериал.

**3.Шурупы для соединения различных деталей:**

а) забивают;

б) завинчивают;

в) склеивают.

**4.Коловорот-это…**

а) инструмент для строгания древесины;

б) инструмент для сверления древесины;

в) инструмент для долбления древесины.

**5. Из каких основных частей состоит столярный верстак?**

а) крышки и подверстачья;

б) лотка и клиньев;

в) крышки и лотка.

**6. Какой инструмент применяют для строгания?**

а) шерхебель, рубанок;

б) ножовка;

в) дрель.

**7. Из каких основных частей состоит рубанок?**

а) рожок, колодка и резец (нож);

б) рожок, колодка, резец (нож) и клин;

в) клин, колодка и рожок.

**8. Чем оснащается рабочее место ученика в столярной мастерской?**

а) спецодеждой, инструментами, материалами;

б) столярным верстаком, необходимыми материалами и инструментами;

в) письменным столом, спецодеждой и материалами.

**9.Из какого материала изготавливают изделия в столярной мастерской;**

а) из металла;

б) из древесины;

в) из древесины, пластмассы и металла.

**10. Какие вы знаете хвойные породы деревьев?**

а) сосна, дуб, осина;

б) ель, сосна, берёза;

в) пихта, сосна, ель.

**11.По каким признакам различают древесину?**

а) по цвету, запаху, текстуре, и твёрдости;

б) по цвету ядра, форме заболони, текстуре;

в) по запаху, годичным кольцам, твёрдости.

**12. Какими клеями склеивают детали из древесины?**

а) канцелярским, резиновым и синтетическим клеями;

б) глютиновым, костным и синтетическим клеями;

в) глютиновым, казеиновым или синтетическими клеями.